**采购需求**

**一、货物需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装备名称** | **技术要求** | **数量** |
| 1 | 气密阻燃化学防护服 | 用于化学品泄露和爆燃环境下的安全防护。1.符合GB 24540标准要求；2.防护等级：全封闭A级防护服；3.克重：小于300g/㎡;4.厚度：大于0.8mm；5.面罩结构：大于2层；6.穿入方式：正面；7.连体手套：符合化学防护和机械防护要求；8.排气阀：大于1个，阀门采用单向正压阀；9.可容纳自携式空气呼吸器（SCBA）。 | 10 |
| 2 | 气密性防化服 | 用于化学危险品处理，化学事故应急救援处置。1.符合GB 24540标准要求；2.防护等级：全封闭A级防护服；3.可燃等级标准：1级；4.防护性能：丙酮、乙腈、甲醇、硝基苯、甲苯等化学品防护时长大于3小时；5.克重：小于450g/㎡;6.厚度：大于0.6mm；7.排气阀：大于1个，阀门采用单向正压阀；8.可容纳自携式空气呼吸器（SCBA）。 | 10 |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | 1.符合GA124《正压式消防空气呼吸器》要求；2.面罩：具有大视野面窗，透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，符合气密性要求；3.快速接头：可单手操作、有锁紧防脱功能；4.瓶头阀：具有高压安全装置，开启力矩小。5.压力表：具有夜视功能；6.气瓶：容量6.8L，工作时长大于40min，工作压力30MPa，爆破压力大于80MPa。 | 20 |
| 4 | AED除颤仪 | 1.符合GB9706.204-2022标准要求；2.含电池重量：小于2KG，携带性高；3.防尘防水系数：IP55；4.具备充电完成的声光提示和明确的语音及图形提示；5.电池：支持至少 200次电击治疗；6.具备完备的自检功能。 | 2 |
| 5 | 可视化调度终端 | 1.屏幕尺寸：130英寸；2.比例：21：9和32：9宽屏；3.边框：小于等于5mm；4.屏幕占比：大于95%；5.亮度：450cd/㎡；6.触摸屏类型：红外触摸；7.信号输入：支持双信号源接入，支持电脑、手机、平板投屏。 | 1 |
| 6 | 接地电阻测试仪 | 1.测量范围：0～20kΩ；2.分辨率：0.01Ω/0.1Ω/1Ω；3.测量频率：125Hz/150Hz/正弦波； 4.电源：5号电池5.精度：0.1Ω6.重复误差：±3%rdg7.尺 寸：110\*165\*70mm8.取得相应防爆等级认证。 | 4 |
| 7 | 四合一气体检测仪 | 1可检测一氧化碳、硫化氢、甲烷等气体；2取得相应防爆等级认证；3.量程：一氧化碳0-1000ppm，硫化氢0-500ppm，甲烷0-100%LEL，氧气0-30%Vol ；4.分辨率：一氧化碳1ppm，硫化氢0.1ppm，甲烷0.01%Vol，氧气0.1%Vol；5.精度：一氧化碳1、硫化氢、甲烷 +5%，氧气+1%；6.电池：可充电，一般可使用10小时；7.操作温度：-20\*C至+50\*C；8.工作湿度：15%-90% RH。 | 4 |
| 8 | 雨衣 | 1.防水性能：达到8000mm防水等级；2.透气性能：达到5000g/㎡-24h透气等级；3.其他要求：双层结构，袖口和口袋进行防水设计，具有防紫外线、防静电、防燃烧、耐化学性性能，提供多种尺码选择。 | 50 |
| 9 | 雨鞋 | 1具有防水性、防砸、防刺和电绝缘性能；2.鞋底防滑功能。 | 50 |
| 10 | 雨伞 | 1.类型:直杆雨伞；2.骨架数量：16骨；3.伞架材质：玻璃纤维；4.伞面具有防水涂层。 | 50 |
| 11 | 手提式照明设备 | 1.重量：小于1000g；2.配用光源：LED；3.功率：9/3W；4.连续工作时间：大于6小时；5.取得相应防爆等级认证。 | 50 |
| 12 | 多合一充电及数据传输线 | 1.包含Type-C、安卓Micro-USB和苹果Lighting接头；2.功率：大于等于100W；3.支持主流品牌手机快充。 | 50 |
| 13 | 应急标识服 | 1可正反穿着背心；2.后背印“应急管理”字样；3.可根据需求定制颜色。 | 100 |
| 14 | 战术快拔手电套 | 1.重量：小于150克；2.适配腰带宽度：小于60mm；3.适配手电筒身直径：25-32mm。 | 7 |
| 15 | 充电宝及转换接头 | 1.符合GB/T 35590标准要求；2.容量：24000mAh；3.功率：双向140W；4.支持设备：华为、苹果、小米等多品牌。 | 7 |
| 16 | 双肩包 | 1.材质：600D高强尼龙；2.包体正、侧、底、内部均有挂载装置；3.主仓有内隔袋、隔层。 | 7 |
| 17 | 望远镜 | 1.倍率：15倍；2.物镜直径：56mm；3.出瞳直径：3.8mm；4.千米处视野范围：76m；5.防护等级：IPX-7级防水，充氮防雾。 | 2 |

**二、项目预算**

87万元。

**三、报价要求**

（1）投标人所有产品报价包括设备采购、运输、搬运、保存、安装、售后、验收、税费以及安装完毕验收合格前的成品保护等所有费用。投标人应针对本次采购设备提供全流程、全环节的服务，并承担所产生的一切服务费用。

（2）设备清单仅为基本配置，对招标文件未明确及不能预测的部分，投标人实际交付设备应以满足采购人建设需求为准，费用由投标人承担。

（3）对本文件未列明，而投标人认为必须的费用也须列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。