手持式拉曼光谱仪技术要求
一、技术要求
1.激光波长785nm，激光功率0-500mW，且可调节。
2.光谱分辨率优于8cm-1。
3.光谱范围覆盖300～3000cm-1。
4.积分时间1～10s，且可调节。
5.工作时间≥4小时。
6.仪器主机重量≤450g。
7.工作环境温度为0-40℃，环境湿度≤85%RH。
8.仪器自带物理检测按键，便于检测。
9.需配套固体、液体采样附件，适应不同样本的检测需求。
9.方便现场使用时进行校准，软件内置自动校准程序，可自动执行校准步骤。
10.如果采用手机APP，通过蓝牙方式进行和设备的连接，方便现场使用。
11.手机操作系统应支持Android 10或更高版本。
12.在线图谱库比对服务：可提供基于互联网的拉曼图谱在线比对服务，服务期内，可通过授权账户访问图谱库，对上传的实测拉曼光谱进行实时比对检索，获取定性识别结果。
13.可用于比对的拉曼图谱数据总量不少于10万条。
14.图谱库数据应为高质量的实测拉曼光谱，不得采用理论计算或低质量仿真数据。
[bookmark: _GoBack]15.数据更新服务：软件使用授权期内，提供图谱库数据的免费更新服务，确保数据资源的时效性和完整性。
16.用户注册账号2个。

二、配置要求
	名称及规格
	数量
	单位
	备注

	主机
	1
	台
	

	电源适配器
	1
	个
	

	校准附件
	1
	个
	

	采样附件（固体）
	1
	个
	

	采样附件（液体）
	1
	个
	

	用户手册
	1
	份
	

	操作指南
	1
	份
	

	产品合格证
	1
	份
	

	装箱单
	1
	份
	



