**响应文件格式**

**一、 申请人联系信息表**

**申请人联系信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人（申请人）  单位名称 |  |
| 填写单位全称，应与营业执照或法人登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件一致 |
| 单位情况介绍 |  |
| 项目联系人 |  |
| 填写本项目的项目经理或具体负责人 |
| 移动电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

**二、 供应商营业执照**

供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件。

**三、 报价表**

报价表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商名称** | **装备名称** | **技术要求** | **数量** | **报价** | **总金额** | **备注** |
| 1 |  | 气密阻燃化学防护服 | 用于化学品泄露和爆燃环境下的安全防护。 1.符合GB 24540标准要求； 2.防护等级：全封闭A级防护服； 3.克重：小于300g/㎡; 4.厚度：大于0.8mm； 5.面罩结构：大于2层； 6.穿入方式：正面； 7.连体手套：符合化学防护和机械防护要求； 8.排气阀：大于1个，阀门采用单向正压阀； 9.可容纳自携式空气呼吸器（SCBA）。 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 气密性防化服 | 用于化学危险品处理，化学事故应急救援处置。 1.符合GB 24540标准要求； 2.防护等级：全封闭A级防护服； 3.可燃等级标准：1级； 4.防护性能：丙酮、乙腈、甲醇、硝基苯、甲苯等化学品防护时长大于3小时； 5.克重：小于450g/㎡; 6.厚度：大于0.6mm； 7.排气阀：大于1个，阀门采用单向正压阀； 8.可容纳自携式空气呼吸器（SCBA）。 | 10 |  |  |
| 3 |  | 正压式空气呼吸器 | 1.符合GA124《正压式消防空气呼吸器》要求； 2.面罩：具有大视野面窗，透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，符合气密性要求； 3.快速接头：可单手操作、有锁紧防脱功能； 4.瓶头阀：具有高压安全装置，开启力矩小。 5.压力表：具有夜视功能； 6.气瓶：容量6.8L，工作时长大于40min，工作压力30MPa，爆破压力大于80MPa。 | 20 |  |  |
| 4 |  | AED除颤仪 | 1.符合GB9706.204-2022标准要求； 2.含电池重量：小于2KG，携带性高； 3.防尘防水系数：IP55； 4.具备充电完成的声光提示和明确的语音及图形提示； 5.电池：支持至少 200次电击治疗； 6.具备完备的自检功能。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 可视化调度终端 | 1.屏幕尺寸：130英寸； 2.比例：21：9和32：9宽屏； 3.边框：小于等于5mm； 4.屏幕占比：大于95%； 5.亮度：450cd/㎡； 6.触摸屏类型：红外触摸； 7.信号输入：支持双信号源接入，支持电脑、手机、平板投屏。 | 1 |  |  |
| 6 |  | 接地电阻测试仪 | 1.测量范围：0～20kΩ； 2.分辨率：0.01Ω/0.1Ω/1Ω； 3.测量频率：125Hz/150Hz/正弦波；  4.电源：5号电池 5.精度：0.1Ω 6.重复误差：±3%rdg 7.尺 寸：110\*165\*70mm 8.取得相应防爆等级认证。 | 4 |  |  |
| 7 |  | 四合一气体检测仪 | 1可检测一氧化碳、硫化氢、甲烷等气体； 2取得相应防爆等级认证； 3.量程：一氧化碳0-1000ppm，硫化氢0-500ppm，甲烷0-100%LEL，氧气0-30%Vol ； 4.分辨率：一氧化碳1ppm，硫化氢0.1ppm，甲烷0.01%Vol，氧气0.1%Vol； 5.精度：一氧化碳1、硫化氢、甲烷 +5%，氧气+1%； 6.电池：可充电，一般可使用10小时； 7.操作温度：-20\*C至+50\*C； 8.工作湿度：15%-90% RH。 | 4 |  |  |
| 8 |  | 雨衣 | 1.防水性能：达到8000mm防水等级； 2.透气性能：达到5000g/㎡-24h透气等级； 3.其他要求：双层结构，袖口和口袋进行防水设计，具有防紫外线、防静电、防燃烧、耐化学性性能，提供多种尺码选择。 | 50 |  |  |
| 9 |  | 雨鞋 | 1具有防水性、防砸、防刺和电绝缘性能； 2.鞋底防滑功能。 | 50 |  |  |
| 10 |  | 雨伞 | 1.类型:直杆雨伞； 2.骨架数量：16骨； 3.伞架材质：玻璃纤维； 4.伞面具有防水涂层。 | 50 |  |  |
| 11 |  | 手提式照明设备 | 1.重量：小于1000g； 2.配用光源：LED； 3.功率：9/3W； 4.连续工作时间：大于6小时； 5.取得相应防爆等级认证。 | 50 |  |  |
| 12 |  | 多合一充电及数据传输线 | 1.包含Type-C、安卓Micro-USB和苹果Lighting接头； 2.功率：大于等于100W； 3.支持主流品牌手机快充。 | 50 |  |  |
| 13 |  | 应急标识服 | 1可正反穿着背心； 2.后背印“应急管理”字样； 3.可根据需求定制颜色。 | 100 |  |  |
| 14 |  | 战术快拔手电套 | 1.重量：小于150克； 2.适配腰带宽度：小于60mm； 3.适配手电筒身直径：25-32mm。 | 7 |  |  |
| 15 |  | 充电宝及转换接头 | 1.符合GB/T 35590标准要求； 2.容量：24000mAh； 3.功率：双向140W； 4.支持设备：华为、苹果、小米等多品牌。 | 7 |  |  |
| 16 |  | 双肩包 | 1.材质：600D高强尼龙； 2.包体正、侧、底、内部均有挂载装置； 3.主仓有内隔袋、隔层。 | 7 |  |  |
| 17 |  | 望远镜 | 1.倍率：15倍； 2.物镜直径：56mm； 3.出瞳直径：3.8mm； 4.千米处视野范围：76m； 5.防护等级：IPX-7级防水，充氮防雾。 | 2 |  |  |

供应商名称（盖章）：

注：供应商报价超过采购预算金额的，视为未实质性响应，按无效处理。

### 四、 供应商声明函

致：上海市应急管理局：

在参与本次项目采购中，我单位承诺：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的相关规定，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的相关规定，或者被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等情况，我单位将无条件地退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。

2、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假响应责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（注：供应商客观情况如与上述内容不一致，请如实列出。一旦发现供应商提供的声明函不实，其响应将按无效处理。）

**五、供应商认为需要提供的其他材料（如有）**