**响应文件格式**

**一、 申请人联系信息表**

**申请人联系信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人（申请人）单位名称 |  |
| 填写单位全称，应与营业执照或法人登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件一致 |
| 单位情况介绍 |  |
| 项目联系人 |  |
| 填写本项目的项目经理或具体负责人 |
| 移动电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

**二、 供应商营业执照**

供应商如为企业法人，须提供企业法人营业执照；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件。

**三、 报价表**

报价表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商名称** | **装备名称** | **技术要求** | **数量** | **报价** | **总金额** | **备注** |
| 1 |  | 手持式危险化学品拉曼光谱仪 | 1.可检测爆炸物、毒品、毒品前体、白色粉末等不明化学品；2.可检测有毒工业化学品(TIC)、有毒工业原料(TIM)、化学战剂(CWA)；3.取得相应防爆等级认证；4.激光波长：785nm ；5.激光输出功率：3个级别可造，最大300mW；6.传感器类型：线阵CCD；7.显示器：3.5英寸透时式彩色TFT，带LED背光；8.内存：可存住10万次测量结果(16 GB)；9.连接：USB 2.0.无代和以太同(可选)；10.电池：可充电，一般可使用8小时；11.重量：650 g(1.4 lb)；12.规格：15.8cmx10.1cmx2.9cm(6.2x4.0x1.1”)；13.操作温度：-20\*C至+50\*C；14.储存温度：-30\*C至 +50\*C。 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | 红外测温仪 | 1.温度范围：40～2200℃分段；2.测量精度：±0.5%FS；响应时间≤5ms；3.适用对象：工业物体测温仪；4.分辨率：0.1℃；5.显示方式：LCD；6.材质：PVC；7.光谱响应：8-14um；8.数据存储：100笔；。 | 4 |  |  |
| 3 |  | 手持式长波红外成像气体检漏仪 | 1.检测气体：甲烷、一氧化氮、二氧化硫、六氟化硫等气体；2.手持式成像，有效距离>80m；3.视场角度：10°以上；4.测温范围：-20℃至650℃ 5.电池工作时间≥3h；6.红外分辨率：32\*32像素 7.热灵敏度：0.10℃8.可见光：200万像素(9868H)分辨率640\*480像素(9868S) 单点红外温度(9868H)9.存储内存：8GB 10.取得相应防爆等级认证。  | 2 |  |  |

供应商名称（盖章）：

注：供应商报价超过采购预算金额的，视为未实质性响应，按无效处理。

### 四、 供应商声明函

致：上海市应急管理局：

在参与本次项目采购中，我单位承诺：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的相关规定，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的相关规定，或者被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等情况，我单位将无条件地退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。

2、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假响应责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（注：供应商客观情况如与上述内容不一致，请如实列出。一旦发现供应商提供的声明函不实，其响应将按无效处理。）

**五、供应商认为需要提供的其他材料（如有）**